Проект

**ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**г. КАСПИЙСКА**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| \\ATLAS\arh\c\ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР\_НПО ЮРГЦ\_!_ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ\JPG_style\blank.jpg | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  **«НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  **«ЮЖНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»**  **344000, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, пер. ГАЗЕТНЫЙ, 121/262а, ОФ.4а**  **(863)242-99-70, 242-99-68, WWW.URGC.INFO** |

****

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

|  |  |
| --- | --- |
| Арх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заказ: 55-2021  Заказчик: ИП Алимов С.А. |

**ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**г. КАСПИЙСКА**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ» С.Ю. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2022 г.

Оглавление

[Сведения о составе авторского коллектива 5](#_Toc107053542)

[Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ городской округ « ГОРОД Каспийск», а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 6](#_Toc107053543)

[1.1. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, дождевой канализации 7](#_Toc107053544)

[1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере образования 78](#_Toc107053545)

[1.3. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта 83](#_Toc107053546)

[1.4. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере культуры и искусства 84](#_Toc107053547)

[1.5. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере автомобильных дорог и искусственных сооружений 85](#_Toc107053548)

[1.6 Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты, относящиеся к области благоустройства и озеленения территории. 96](#_Toc107053549)

[1.7 Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения, 101](#_Toc107053550)

[Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 102](#_Toc107053551)

[**1.** **Жилые зоны:** 103](#_Toc107053552)

[1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 103](#_Toc107053553)

[1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). 105](#_Toc107053554)

[1.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный). 107](#_Toc107053555)

[1.4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). 109](#_Toc107053556)

[**2.** **Зона смешанной и общественно-деловой застройки.** 111](#_Toc107053557)

[3. **Общественно-деловые зоны**: 114](#_Toc107053558)

[3.1. Многофункциональная общественно-деловая зона. 114](#_Toc107053559)

[3.2. Зона специализированной общественной застройки. 115](#_Toc107053560)

[**4.** **Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:** 121](#_Toc107053561)

[4.1. Производственная зона 121](#_Toc107053562)

[4.2. Коммунально-складская зона. 123](#_Toc107053563)

[4.3. Зона инженерной инфраструктуры. 125](#_Toc107053564)

[4.4. Зона транспортной инфраструктуры. 127](#_Toc107053565)

[**5.** **Зоны сельскохозяйственного использования:** 130](#_Toc107053566)

[5.1. Зоны сельскохозяйственного использования. 130](#_Toc107053567)

[5.2. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан. 131](#_Toc107053568)

[5.3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. 132](#_Toc107053569)

[5.4. Иные зоны сельскохозяйственного назначения 133](#_Toc107053570)

[**6.** **Зоны рекреационного назначения:** 133](#_Toc107053571)

[6.1. Зоны рекреационного назначения. 134](#_Toc107053572)

[6.2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). 134](#_Toc107053573)

[6.3. Зона отдыха 137](#_Toc107053574)

[6.4. Зона лесов. 138](#_Toc107053575)

[**7.** **Зоны специального назначения:** 139](#_Toc107053576)

[7.1. Зона кладбищ. 139](#_Toc107053577)

[7.2. Зона складирования и захоронения отходов. 140](#_Toc107053578)

[7.3. Зона озелененных территорий специального назначения. 140](#_Toc107053579)

[**8.** **Зона режимных территорий.** 141](#_Toc107053580)

[**9.** **Зона акваторий** 142](#_Toc107053581)

### Сведения о составе авторского коллектива

**Для разработки проекта изменений в материалы генерального плана сформирован временный авторский коллектив в следующем составе:**

Трухачёв С.Ю. директор ООО «НПО «ЮРГЦ», кандидат архитектуры, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член Союза архитекторов России;

Бережная В.Н. главный архитектор проекта, член Союза архитекторов России;

Чеботарев Д.В. руководитель группы, член Союза архитекторов России;

Иосипенко Е.Л. ведущий архитектор;

Хохлачев Р.В. руководитель группы;

Вихренко Г.И. архитектор;

Чеботарева А.С. архитектор;

Борисова Д.А. архитектор.

# Раздел 1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ городской округ « ГОРОД Каспийск», а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Перечень объектов местного значения, размещаемых в пределах муниципального образования городской округ «город Каспийск», сформирован на основании материалов по обоснованию Генерального плана, утверждённых проектов планировки, действующих муниципальных программ, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

Сведения о характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в соответствии с законодательством (разрешенные виды использования земельных участков в границах зоны, запрещенные виды использования земельных участков в границах зоны), приведены в виде отсылочных норм на нормативные правовые акты регулирующие вопросы установления тех или иных зон с особыми условиями использования территории. Радиус зоны от границ земельного участка и её площадь приведены в таблице 1.1.-1.7. в случаях, если имеющиеся данные по характеристикам объекта позволяют однозначно судить о величине такого радиуса и площади.

***1.1. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, дождевой канализации***

| **Назначение**  **объекта** | **Наименование**  **планируемого объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** | **Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения.**  **Основание для включения в перечень** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Строительство подводящего водопровода от водоочистных сооружений до ВНС "Хазар" | Протяженностью 7 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «город Каспийск» на период до 2036 года, утвержденная постановлением главы городского округа «город Каспийск» №1224 от 12.11.2021г. |
| Строительство ВНС для МКР 7, 8, 10 и 11 с резервуарами чистой воды | Мощность определить проектом | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопроводов от ВНС "Хазар" до ВНС МКР 7, 8, 10, 11 | Протяженность и диаметры определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода в МКР №7 | Протяженностью 1,5 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода в МКР №8 | Протяженностью 1,8 км, диаметр 325 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода в МКР №9 | Протяженностью 1,2 км, диаметр 250 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода в МКР №10 | Протяженностью 1,0 км, диаметр 250 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода в МКР №11 | Протяженностью 1,6 км, диаметр 250 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода в МКР Кирпичный | Протяженностью 3 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода в МКР Кемпинг | Протяженностью 1,7 км, диаметр 250 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Урожай» | Протяженностью 1,7 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода садовое товарищество «Каспий» | Протяженностью 1,7 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Заря-2» | Протяженностью 1,8 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Весна» | Протяженностью 1,5 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Дагестан» | Протяженностью 1,7 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Авангард» | Протяженностью 1,2 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода садовое товарищество «Дружба» | Протяженностью 1,5 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода садовое товарищество «Колос» | Протяженностью 1,5 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Восход» | Протяженностью 0,3 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Тенглик» | Протяженностью 1,0 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство водопровода СНТ «Педагог» | Протяженностью 0,3 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| |  | | --- | | Строительство насосной станции в МКР №7 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №7 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство насосной станции в МКР №8 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №8 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство насосной станции в МКР №9 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №9 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство насосной станции в МКР №10 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №10 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство насосной станции в МКР №11 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №11 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство насосной станции в МКР Кемпинг с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство насосной станции в МКР Кирпичный с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР Кирпичный | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопровода (обводного) от с/о Колос до Аметхана Султана | Протяженностью 0,45 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, с/о Колос, ул. Аметхана Султана | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от резервуара на ул. Абубакарова, по ул. Шамиля, ул. Кирова до насосной станции на ул. 13-ая линия | Протяженностью 2,5 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Абубакарова, ул. Шамиля, ул. Кирова, ул. 13-ая линия | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от распределительного узла около кладбища по ул. Радищева до ул. Трудовая | Протяженностью 0,85 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Радищева, ул. Трудовая | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от РУ по ул. Дзержинского до ул. Э.Капиева | Протяженностью 0,98 км, диаметр 325 мм | ГО г. Каспийск, ул. Дзержинского, ул. Э.Капиева | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода о РУ по ул. Дзержинского по ул. Гамзатова до ул. Махачкалинская | Протяженностью 1,2 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Дзержинского ул. Гамзатова, ул. Махачкалинская | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от насосной станции МКР №6 по ул. Халилова | Протяженностью 0,85 км, диаметр 250 мм | ГО г. Каспийск, МКР №6 по ул. Халилова | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода на насосную станцию по ул. Хизроева от А. Султана | Протяженностью 0,972 км, диаметр 325 мм | ГО г. Каспийск, ул. Хизроева от А. Султана | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от ул. Махачкалинская до ул. Советская (через гаражи), по ул. Советская до ул. Комсомольская; по ул. Ленина, ул. С. Стальского | Протяженностью 2,5 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Махачкалинская, ул. Советская, ул. Советская, ул. Комсомольская; ул. Ленина, ул. С. Стальского | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от ул. Дахадаева по пер. Советский до ул. Гамзатова | Протяженностью 0,54 км, диаметр 325 мм | ГО г. Каспийск, ул. Дахадаева, пер. Советский, ул. Гамзатова | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от горы Турали по ул. Абубакара | Протяженностью 1,7 км, диаметр 325 мм | ГО г. Каспийск, от горы Турали по ул. Абубакара | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от ул. А. Султана по ул. Байрамова | Протяженностью 0,65 км, диаметр 325 мм | ГО г. Каспийск, ул. А. Султана, ул. Байрамова | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция наружной водопроводной сети д/с № 5 | Протяженностью 0,15 км, диаметр 100 мм | ГО г. Каспийск, д/с № 5 | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопровода наружного д/с № 5 ул. Советская | Протяженностью 0,84 км, диаметр 100 мм | ГО г. Каспийск, с № 5 ул. Советская | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от очистных сооружений | Протяженностью 3,0 км, диаметр 250 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от РУ г. Турали до пер. Южный | Протяженностью 0,35 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск г. Турали до пер. Южный | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода из озера линия № 1 | Протяженностью 1,0 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода по ул. О. Кошевого | Протяженностью 1,56 км, диаметр 200 мм | ГО г. Каспийск, ул. О. Кошевого | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода по ул. Первомайская | Протяженностью 1,2 км, диаметр 100 мм | ГО г. Каспийск, ул. Первомайская | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода по ул. Лермонтова | Протяженностью 0,87 км, диаметр 100 мм | ГО г. Каспийск, ул. Лермонтова | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода по Комсомольскому бульвару от ул. Хизроева-Ильяшенко | Протяженностью 1,82 км, диаметр 250 мм | ГО г. Каспийск, Комсомольский бульвар от ул. Хизроева-Ильяшенко | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода в МКР Кирова | Протяженностью 0,74 км, диаметр 300 мм | ГО г. Каспийск, МКР Кирова | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода по ул. Р. Алилова | Протяженностью 1,3 км, диаметр 100 мм | ГО г. Каспийск, ул. Р. Алилова | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от оз. "Рыбье" до распределительного узла около кладбища | Протяженностью 2,5 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция магистрального водопровода от Автостанции до ул. Халилова | Протяженностью 0,7 км, диаметр 200 мм | ГО г. Каспийск, ул. Халилова | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | 4 резервуара (со второго подъема) Гора Турали (по 2500 куб. м) | ГО г. Каспийск, гора Турали, кадастровый номер участка: 05:48:000072:3 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Абдулманапова (с распределительного узла (далее - РУ) № 2) мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Абдулманапова, кадастровый номер участка: 05:48:000043:34 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция 6 МКР (с третьего подъема), мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР 6, (кадастровый номер участка: 05:48:000026:56) | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Дахадаева (от распределительного узла (далее - РУ) № 2, со второго подъема), мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Дахадаева | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Кирова (с горы Турали), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Кирова | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция ЗТМ (с третьего подъема), мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, ЗТМ | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | 2 резервуара ЗТМ (по 1000 куб. м каждый), мощностью 2000 м3/час | ГО г. Каспийск, ЗТМ | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Ильяшенко, 7 (с третьего подъема), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Ильяшенко, 7 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Ленина 56 (с третьего подъема), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Ленина 56 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Ленина, 50 (с третьего подъема), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Ленина, 50 | Расчетный срок | Зона санитарной охраны составляет 15 м. п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Строительство «Водоочистные сооружения г. Каспийск (2-ая очередь)» | Производительностью 40 тыс. м3 в сутки | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Зоны санитарной охраны водоочистных сооружений г. Каспийска должны быть определены проектом. |
| Строительство «Хазар», состоящего из водопроводной насосной станции, канализационной насосной станции (500 куб. м в час), резервуаров чистой воды (2 шт. по 2 000 куб. м), подводящих и отводящих водопроводов и коллекторов | Характеристики объектов уточнить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Зона санитарной охраны устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| |  | | --- | | Реконструкция водоводов от Канала им. Октябрьской революции до прудов-накопителей («озеро Рыбье»), а также очистка, углубление, берегоукрепление, благоустройство территории и оборудование санитарно-охранных зон прудов-накопителей, необходимых для водоснабжения г. Каспийска | | Характеристики объектов уточнить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Ширина санитарно-защитной полосы водовода составляет 10 м. п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Модернизация водопроводных очистных сооружений с доведением мощности до 120 тыс. куб. м в сутки | Производительностью 80 тыс. м3 в сутки | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Устанавливается СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Реконструкция внутригородского коллектора от Больницы по ул. Хизроева, по ул. Советской до шахты | Протяженностью 2,2 км, диаметр 600 мм | ГО г. Каспийск, ул. Хизроева,  ул. Советской | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «город Каспийск» на период до 2036 года, утвержденная постановлением главы городского округа «город Каспийск» №1224 от 12.11.2021г. |
| Реконструкция внутригородского коллектора от КНС №8 по ул. Халилова, по ул. Ленина до ул. Алферова | Протяженностью 1,44 км, диаметр 600 мм | ГО г. Каспийск, ул. Халилова, ул. Ленина до ул. Алферова | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Реконструкция внутригородского коллектора по ул. Батырая от ул. Эмирова до шахты ГНС через з-д "Дагдизель" | Протяженностью 2,2 км, диаметр 1000 мм | ГО г. Каспийск, ул. Батырая от ул. Эмирова | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Реконструкция внутригородского коллектора по ул. Аметхана-Султана от ул. Школьной, до ул. Ленина | Протяженностью 3,7 км, диаметр 800 мм | ГО г. Каспийск, ул. Аметхана-Султана от ул. Школьной, до ул. Ленина | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Реконструкция внутригородского коллектора по ул. Г. Цадаса, от ул. Чапаева до ул. Батырая | Протяженностью 1,6 км, диаметр 630 мм | ГО г. Каспийск, по ул. Г. Цадаса, от ул. Чапаева до ул. Батырая | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Реконструкция внутригородского коллектора по ул. Халилова, от ул. Акулиничева до ул. С. Стальского | Протяженностью 1,7 км, диаметр 630 мм | ГО г. Каспийск, ул. Халилова, от ул. Акулиничева до ул. С. Стальского | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Реконструкция КНС № 5 и насосного оборудования | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС № 4 и насосного  оборудования | | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС № 1 и насосного  оборудования | | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС № 6 и насосного  оборудования | | 1 КНС мощностью 450 м3/час | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС № 8 и насосного  оборудования | | 1 КНС мощностью 450 м3/час | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС "Техникум" и насосного  оборудования | | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Реконструкция КНС "Теплосети" и насосного  оборудования | | | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  | | --- | | Строительство канализационной сети МКР Кирпичный | | Протяженностью 3,5 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, МКР Кирпичный | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| |  | | --- | | Строительство канализационной сети МКР Центральный | | Протяженностью 1,5 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, МКР Центральный | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| |  | | --- | | Строительство канализационной сети в МКР 8 | | Протяженностью 1,0 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, МКР 8 | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| |  | | --- | | Строительство канализационной сети в МКР 9 | | Протяженностью 1,86 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, МКР 9 | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| |  | | --- | | Строительство канализационной сети МКР 10 | | Протяженностью 5,58 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, МКР 10 | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационной сети МКР 11 | Протяженностью 4,6 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, МКР 11 | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| |  | | --- | | Строительство канализационной сети по ул. А. Султана от поворота зверохозяйства до насосной "Хазар" | | Протяженностью 8,0 км, диаметр 1000 мм | ГО г. Каспийск, ул. А. Султана | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационной сети от Линии №7 МКР "Кемпинг" до линии №37 | Протяженностью 2,66 км, диаметр 630 мм | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационной сети от ул. А. Султана до ул. Пограничной | Протяженностью 2,7 км, диаметр 630 мм | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство разводящих (уличных) сетей и подводящих коллекторов (до магистральных городских коллекторов) в районе ул. Маячная | Протяженностью 3,99 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Маячная | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство разводящих (уличных) сетей и подводящих коллекторов (до магистральных городских коллекторов) в районе ул. Школьная | Протяженностью 2,85 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Школьная | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство разводящих (уличных) сетей и подводящих коллекторов (до магистральных городских коллекторов) в районе СНТ | Протяженностью 12,9км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, СНТ | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Кизилюртовская шахта 6/2 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Кавказская шахта 6/2 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Дербентская шахта 6/2 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР №10 шахта 6/1 н | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР Рекрационная зона шахта 6/1 н | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, Кирпичный поселок шахта 6/2 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, Дачные общества шахта 8 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, Афгангородок шахта 8 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Пограничная шахта 8 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг, линия №46 шахта 6/2 | Расчетный срок | Радиус 20 м., табл. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| |  | | --- | | Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору**.**  Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева к шахте № 6/1 магистрального коллектора (трубопровод чугунный) | | Протяженностью 0,8 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, пр. Акулиничева | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева к шахте № 6 магистрального коллектора | Протяженностью 0,2 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, пр. Акулиничева | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева-ул. Ленина к шахте № 6/2 магистрального коллектора | Протяженностью 0,55 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, пр. Акулиничева-ул. Ленина | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей ул. Ленина к шахте № 6/3 магистрального коллектора | Протяженностью 0,25 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, пр. Ленина | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей ул. Ленина к шахте № 2/1 магистрального коллектора | Протяженностью 0,27 км, диаметр 500 мм  Протяженностью 0,1 км, диаметр 1000 мм | ГО г. Каспийск, пр. Ленина | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей района ГНС к шахте № 1/1 магистрального коллектора | Протяженностью 0,1 км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, район ГНС | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей ул. Приморской к шахте № 1/2 магистрального коллектора | Протяженностью 0,1 км, диаметр 1000 мм | ГО г. Каспийск, ул. Приморская | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей ул. Пограничная к шахте № 1/3 магистрального коллектора | Протяженностью 0,2км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Пограничная | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору.  Технологическое присоединение сетей ул. Маячная к шахте № 1/4 магистрального коллектора | Протяженностью 0,2км, диаметр 500 мм | ГО г. Каспийск, ул. Маячная | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| организация благоустройства территории муниципального образования |  |  |  |  |  | Предложения генерального плана |
| Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Касписк | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Дождевая канализация закрытая самотечная | Протяженностью 14,7 км | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Дождевая канализация закрытая напорная | Протяженностью 26,07 км | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | Реконструкция котельной ул. Байрамова  18 (Лидер) | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Байрамова  18 (Лидер) | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») | Схема теплоснабжения муниципального образования городского округа «город Каспийск» до 2030 года, утвержденная постановлением главы городского округа «город Каспийск» №02 от 19.01.2015. |
| Реконструкция котельной ул. Халилова | Техническое  перевооружение | ГО г. Каспийск, ул. Халилова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной ул. Аферова | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Аферова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной ул. Кирова | Реконструкция с  расширением | ГО г. Каспийск, ул. Кирова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной ул. Абдулманапова | Техническое  перевооружение | ГО г. Каспийск, ул. Абдулманапова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной ул. А. Султана | Реконструкция по причине высокого износа | ГО г. Каспийск, ул. А. Султана | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной шк. № 2 ул.  Назарова | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.  Назарова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной шк. № 3 ул.  Дахадаева | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.  Дахадаева | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной шк. № 4 ул.  Матросова | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.  Матросова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной д/с № 7 ул.  Л.Чайкина | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.  Л.Чайкина | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной шк. № 8 ул.  Гамзатова | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.  Гамзатова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной № 9 ул.  Шамиля | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.  Шамиля | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной шк. № 10 ул.  Трудовая | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.  Трудовая | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция котельной ул. Чапаева 3а | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Чапаева 3а | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Алферова | Протяженностью 0,0035 км | ГО г. Каспийск, ул. Алферова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Байрамова | Протяженностью 0,003 км | ГО г. Каспийск, ул. Байрамова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Халилова | Протяженностью 0,0027 км | ГО г. Каспийск, ул. Халилова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Назарова | Протяженностью 0,0025 км | ГО г. Каспийск, ул. Назарова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция тепловых сетей ул.  Абдулманова | Протяженностью 0,003 км | ГО г. Каспийск, ул.  Абдулманова | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| Реконструкция тепловых сетей ул. А.шоссе | Протяженностью 0,0016 км | ГО г. Каспийск, ул. А.шоссе | Расчетный срок | Характеристики санитарно-защитной зоны определить проектом (п.7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Реконструкция газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.  Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии с действующими нормами. | Предложения генерального плана |
| Реконструкция существующих газопроводов | Протяженность определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.  Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии с действующими нормами. |
|  | Строительство газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.  Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии с действующими нормами. | Предложения генерального плана |
|  | Строительство газопроводов | Протяженность определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.  Минимальные расстояния до зданий и сооружений определяются при рабочем проектировании в зависимости от типа прокладки, материала трубопровода и иных показателей в соответствии с действующими нормами. |  |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА  3 шт.  ВЛ-6кВ, на ж/б опорах  СИП-3 1х50, 10 км | ГО г. Каспийск, МКР "оз. М.Турали" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 | Предложения МУП КЭС «Каспэнерго» |
| Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА, 4 шт.  ВЛ-6кВ, на ж/б опорах  СИП-3 1х50, 3,0 км | ГО г. Каспийск, МКР "Кемпинг" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА, 3 шт.  ВЛ-6кВ, на ж/б опорах  СИП-3 1х50, 1,0 км | ГО г. Каспийск, МКР "Кирпичный" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 250 кВА, 6 шт.  ВЛ-6кВ, на ж/б опорах  СИП-3 1х50, 3,0 км | ГО г. Каспийск, СНТ, территория проектируемой застройки | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена высоковольтного оборудования на подстанции РП (Каспийская ТЭЦ) | Замена ячеек КСО с маслянными выключателями на вакуумные BB/TEL | ГО г. Каспийск, в районе ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство распределительной трансформаторной подстанции в МКР.№10 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 10 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство распределительной трансформаторной подстанции в МКР.№11 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 11 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство распределительной трансформаторной подстанции в МКР Кемпинг | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр."М.Турали" | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, МКР М.Турали | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр."Кемпинг" | Мощностью 1х400 кВа, 3 шт. | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр."Южный" | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, МКР Южный | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в районе ул. Маячной | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Маячной | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр. "ККОЗ" | Мощностью 1х400 кВа, 2 шт. | ГО г. Каспийск, МКР ККОЗ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр. "Кирпичный" | Мощностью 1х400 кВа, 2 шт. | ГО г. Каспийск, МКР Кирпичный | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА по ул. Махачкалинская | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Махачкалинская | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА по ул. Трудовая | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Трудовая | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА по ул. Абубакарова | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Абубакарова | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство кабельных линий электропередач напряжением 6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 "Точная Механика" до проектируемых распределительных трансформаторных подстанций в МКР.10 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, МКР 10 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство кабельных линий электропередач напряжением 6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 "Точная Механика" до проектируемых распределительных трансформаторных подстанций в МКР.11 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, МКР 11 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 6кВ проводом СИП-3 на ж/б опорах в МКР. "Кемпинг" для питания проектируемых трансформаторных подстанций | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 6кВ проводом СИП-3 на ж/б опорах в МКР. "М.Турали" для питания проектируемых трансформаторных подстанций | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, МКР М. Турали | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 6кВ проводом СИП-3 на ж/б опорах в МКР. "Южный" для питания проектируемых трансформаторных подстанций | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, МКР Южный | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 6кВ проводом СИП-3 на ж/б опорах по ул. Махачкалинская для питания проектируемой трансформаторной подстанций | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, ул. Махачкалинская | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 6кВ проводом СИП-3 на ж/б опорах в МКР. "ККОЗ" для питания проектируемых трансформаторных подстанций | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, МКР «ККОЗ» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 6кВ проводом СИП-3 на ж/б опорах в МКР. "Кирпичный" для питания проектируемых трансформаторных подстанций | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, МКР Кирпичный | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 6кВ проводом СИП-3 на ж/б опорах по ул. Трудовая, Маячная и Абубакарова для питания проектируемых трансформаторных подстанций | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, ул. Трудовая, Маячная и Абубакарова | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ проводом СИП-2 на ж/б опорах в мкр. "Кемпинг" | Кабель марки СИП-2 3х50+1х54 | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ проводом СИП-2 на ж/б опорах в мкр. "Южный" | Кабель марки СИП-2 3х50+1х54 | ГО г. Каспийск, МКР Южный | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ проводом СИП-2 на ж/б опорах в мкр. "Кирпичный" | Кабель марки СИП-2 3х50+1х54 | ГО г. Каспийск, МКР Кирпичный | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ проводом СИП-2 на ж/б опорах в мкр. "ККОЗ" | Кабель марки СИП-2 3х50+1х54 | ГО г. Каспийск, МКР ККОЗ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Строительство воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ проводом СИП-2 на ж/б опорах в мкр. "М.Турали" | Кабель марки СИП-2 3х50+1х54 | ГО г. Каспийск, МКР М. Турали | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии от РП (ТЭЦ) до ТП-Дворец Культуры, на кабель АСБл 3х240 | Кабель марки АСБл 3х240 | ГО г. Каспийск, в районе Дворца Культуры | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №8 "Каспийская ТЭЦ" от ЗРУ-6кВ (ТЭЦ) до РП, на кабель АПВПУ 3х240 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №9 "Каспийская ТЭЦ" от ЗРУ-6кВ (ТЭЦ) до ТП-4, на кабель АПВПУ 3х240 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №10 "Каспийская ТЭЦ" от ЗРУ-6кВ (ТЭЦ) до РП, на кабель АПВПУ 3х240 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №14 "Каспийская ТЭЦ" от РП до ТП-Мкр.4, на кабель АСБл 3х240 | Кабель марки АСБл 3х240 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №18 "Каспийская ТЭЦ" от РП до ТП-ВПЧ-10, на кабель АПВПУ 3х240 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №14 "Каспийская ТЭЦ" от РП до ТП-52, на кабель АСБл 3х240 | Кабель марки АСБл 3х240 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии ТП-4-ТП-1-ТП-2 -ТП-5 фидер. №9 "Каспийская ТЭЦ", на кабель АСБл 3х150 | Кабель марки АСБл 3х150 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии ТП-ФЗО-ТП-ГПТУ-6 фидер. №10 "Каспийская ТЭЦ", на кабель АСБл 3х150 | Кабель марки АСБл 3х150 | ГО г. Каспийск, Каспийская ТЭЦ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №7 "Точная Механика" от ЗРУ-6кВ (Точная Механика) до ГПП-ЗТМ, на кабель АПВПУ 3х2 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, "Точная Механика" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №3 "Точная Механика" от ЗРУ-6кВ (Точная Механика) до ГПП-ЗТМ, на кабель АПВПУ 3х240 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, "Точная Механика" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №4 "Точная Механика" от ЗРУ-6кВ (Точная Механика) до ГПП-ЗТМ, на кабель АПВПУ 3х240 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, "Точная Механика" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена силового кабеля 6кВ по линии фидер. №11 "Точная Механика" от ЗРУ-6кВ (Точная Механика) до ГПП-ЗТМ, на кабель АПВПУ 3х240 | Кабель марки АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, "Точная Механика" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №13 от ЗРУ-6кВ ПС "Очистные Сооружения" до ТП-44 | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, Очистные Сооружения" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №13 ПС "Очистные Сооружения" от ТП-44 до ТП-104 | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, Очистные Сооружения" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №13 ПС "Очистные Сооружения" от ТП-104 до КТП "Восход" (СНТ "Восход") | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, Очистные Сооружения" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №9 ПС "Очистные Сооружения" от КТП-Аякс до ТП-ВПЧ-10 | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, Очистные Сооружения" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №19 ПС "Очистные Сооружения" от ул. Двигательстрой до КТП-М.Турали2 | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, от ул. Двигательстрой | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №18 ПС "Каспийская ТЭЦ" в СНТ "Авангард"; СНТ "Весна"; мкр "Южный" | Кабель марки СИП-3 1х50 | ГО г. Каспийск, СНТ "Авангард"; СНТ "Весна"; мкр "Южный" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №18 ПС "Каспийская ТЭЦ" от ТП-ВПЧ-10 до ТП-Школа 3 | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, "Каспийская ТЭЦ" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена голого провода АС на провод СИП по ВЛЭП-6кВ по фидеру №3 ПС "Точная Механика" от РП-ТП-Мкр.9 до КТП -Парус (ресторан "Пещера") | Кабель марки СИП-3 1х70 | ГО г. Каспийск, Точная Механика" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция ТП-105 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция ТП-52 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция ТП, мкр.4 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 4 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция РП-ТП-Мкр.7 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 7 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция ТП-Ж/М-3 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция ТП-36 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция КТП -СНТ "ТАУ" | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, СНТ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Реконструкция КТП -"Южная" | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР Южный | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Мичурина (КТП-Мичурина) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Мичурина | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по Кирпич.шоссе (КТП-Мираж, рядом ТД "Каспий") | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, Кирпич.шоссе | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Радищева (КТП-Радищева) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Радищева | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Ермака (КТП-Ермака) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Ермака | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Ленина 76/78 (КТП-Меридиан) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Ленина 76/78 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Буйнакского (ТП-Камен.Карьер) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, по ул. Буйнакского | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Буйнакского (КТП-Буйнакского) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Буйнакского | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Абубакарова (КТП-Митарова) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Абубакарова | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "ККОЗ (КТП-Маяк 1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «ККОЗ» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "ККОЗ (КТП-Маяк 2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «ККОЗ» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг№ (КТП-Молодежная) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 4) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 3) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 3) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 4) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-3) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-4) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-5) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-6) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Ленина 2, рядом с детсадом (КТП-ДПИ) | Мощностью 1х250 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Ленина 2 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена ТП-43 на БКТП по ул. С.Стальского 8 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. С.Стальского 8 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена ТП-45 на БКТП по ул. С.Стальского 22 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. С.Стальского 22 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена ТП-46 на БКТП по ул. С.Стальского 26 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. С.Стальского 26 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена ТП-48 на БКТП по ул. Халилова 12 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Халилова 12 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена ТП-49 на БКТП по ул. Халилова 24 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Халилова 24 | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена ТП-Д/К на БКТП в районе Дворца Культуры | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, в районе Дворца Культуры | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена ТП-Л/Т на БКТП рядом с к/т. Родина | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, рядом с к/т. Родина | Расчетный срок | Охранная зона 10 м., Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена участка воздушной линии ВЛЭП 6кВ фидер №4/11 от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 "Точная Механика" до РП-ТП-Каспий | Марка кабеля АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, "Точная Механика" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена участка воздушной линии ВЛЭП 6кВ фидер №3 ПС 110/6 "Точная Механика" от РП-ТП-Мкр.9 по ул. Ленина до КРУНа в мкр. "Кемпинг" | Марка кабеля АПВПу 3х185 | ГО г. Каспийск, мкр. "Кемпинг" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена участка воздушной линии ВЛЭП 6кВ фидер №14/15 от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 "Точная Механика" до Линии 40 в Мкр. "Кемпинг" | Марка кабеля АПВПу 3х240 | ГО г. Каспийск, в мкр. "Кемпинг" | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |
| Замена участка воздушной линии ВЛЭП 6кВ фидер №15 "ГПП-ЗТМ" от ТП-Ж/М3 до КТП-НИИРХ" | Марка кабеля АПВПу 3х150 | ГО г. Каспийск, ГПП-ЗТМ | Расчетный срок | Охранная зона 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |

***1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере образования***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** | **Обоснование** |
|  | Дошкольные образователь-ные организации | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 250 мест | г. Каспийск, ул. Камиля Гасанова | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 250 мест | г. Каспийск, мкр. 8, ул. Кизилюртовская | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 150 мест | г. Каспийск, район АСП завода "Дагдизель" | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест | г. Каспийск, район новой автостанции | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест | г. Каспийск, район новой автостанции | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 100 мест | г. Каспийск, мкр. Кемпинг, Линия 50 | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350мест. | г. Каспийск, мкр. АСП завода "Дагдизель" | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. АСП завода "Дагдизель" | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. Севернее ш. Кирпичное | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. Кирпичный, ш. Каспийское | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе кирпичного завода, ул. 13-я Линия | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение  (Детский сад/ясли) | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, южнее ул. 2-я Линия Аэропортовского ш. | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, ул. Маячная | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 300 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:9177 | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, р-н. бывшей производственной базы МСУ-28 | до 2042 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 | до 2042 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 | до 2042 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, южнее ул. 2-я Линия Аэропортовского ш. | до 2042 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. Севернее ш. Кирпичное | до 2042 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 250 мест. | г. Каспийск, МКР №8, позиция 44 | до 2042 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Встроенно-пристроенный  Вместимость 100 мест. | г. Каспийск, МКР №9  ЗУ 05:48:000024:34 | до 2032 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 50 мест | г. Каспийск, Каспийское шоссе, севернее ЗУ с КН 05:48:000022:36 | до 2032 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 220 мест | г. Каспийск, район рыбхоза «Уйташ», в границах ЗУ с КН 05:48:000092:9546 | до 2042 г | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Общеобразовательные организации | Средняя общеобразова-тельная школа | Вместимость 500 мест. | г. Каспийск, мкр. 12 «Хазар» | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразова-тельная школа | Вместимость 800 мест. | г. Каспийск, ул. Приморская | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектом планировки |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 800 мест. | г. Каспийск, мкр. «Кемпинг», ул. Тихая, 4 | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, мкр. АСП завода "Дагдизель" | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, мкр. Севернее ш. Кирпичное | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, мкр. Кирпичный, ш. Каспийское | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 | до 2042 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 800 мест. | г. Каспийск, в районе бывшего рыбхоза, южнее ЗУ с КН 05:48:000092:4521 | до 2042г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:9177 | до 2042г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, южнее ул. 2-я Линия Аэропортовского ш. | до 2042г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |

***1.3. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** | **Обоснование** |
|  | Спортивные комплексы, крытые арены, бассейны, стадионы и др. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | определяется проектом | г. Каспийск, мкр. Кемпинг | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Спортивные площадки | определяется проектом | г. Каспийск, район кирпичного завода ООО "Рубин" | до 2042г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс | определяется проектом | г. Каспийск, ул. Промышленная, 3 | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Бассейн | определяется проектом | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 | до 2042г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | определяется проектом | г. Каспийск, ул. Маячная | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
|  | Бассейн | определяется проектом | г. Каспийск, у. Ленина, территория стадиона "Труд" | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |

***1.4. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере культуры и искусства***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** | **Обоснование** |
| 1.1 | Объекты культуры | Строительство здания дома культуры с библиотекой | Определяется проектом | г. Каспийск, мкр. севернее ш. Кирпичное | до 2032 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
| 1.2 | Строительство здания дома культуры с библиотекой | Определяется проектом | г. Каспийск, в планируемом МКР, в границах земельного участка с КН 05:48:000092:95 | до 2042 г. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |

***1.5. Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты местного значения в сфере автомобильных дорог и искусственных сооружений***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные характеристики объекта**  **(длина, п.м или км и ширина или габариты проезжей части и тротуаров, м)** | **Местоположение объекта** | **Очередность строительства** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** | **Обоснование** |
|  | Улицы и дороги местного значения и искусственные сооружения | Строительство путепровода (мостового сооружения) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в створе ул. Маячная через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с ПКРТИ городского округа «Город Каспийск» на 2019-2035 годы, проектными предложениями генерального плана |
|  | Строительство путепровода (мостового сооружения) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в створе проектируемой МГ (вдоль железной дороги) через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство надземного пешеходного перехода | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в районе СНТ «Урожай» через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» | До 2032 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство надземного пешеходного перехода | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в створе ш. Каспийское через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» | До 2032 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. 7-я Линия и планируемого участка МГ в створе ул. 23-я Линия | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. Амет-хана Султана и ул. Махачкалинская | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. Кавказская и планируемого участка МГ в створе ул. С.Эфендиева | До 2032 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение планируемого участка МГ в створе ул. Кавказская и проектируемой МГ (вдоль железной дороги) | До 2032 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ш. Кирпичное и проектируемой МГ (вдоль железной дороги) | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. Амет-хана Султана и ул. Хизроева | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство вертолетной площадки | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в северо-западной части города в районе ул. Акулиничева | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство вертолетной площадки | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в центральной курортной части города в районе ул. Орджоникидзе | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  |  | Строительство автовокзала (транспортно-пересадочный узел) | 100 пассажиров | МО городской округ «город Каспийск», | До 2042 | ССЗ – 300 метров |
|  | Магистральные улицы и дороги в границах населенного пункта | Реконструкция ул. Каспийская до МГ | Протяженность 2,14 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северо-восточная часть города, ул. Каспийская | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. Кизилюртовская до МГ | Протяженность 1,32 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. Кизилюртовская | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ш. Каспийское до МГ | Протяженность 2,63 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», восточная часть города, ш. Каспийское | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. ш. Кирпичное до МГ | Протяженность 1,12 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», восточная часть города, ш. Кирпичное | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. 4-я Линия в СНТ «Урожай» до МГ | Протяженность 0,78 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, ул. 4-я Линия в СНТ «Урожай» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. Маячная, ул. Пограничная и ул.Приморская до МГ | Протяженность 4,03 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», юго-западная часть города, ул. Маячная, ул. Пограничная и ул. Приморская | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство МГ - ул. 23-я линия МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,58 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 23-я линия МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство МГ - ул. ул. С. Эфендиева | Протяженность 1,44 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. С. Эфендиева | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство МГ вдоль железной дороги | Протяженность 3,70 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», восточная, центральная часть города, вдоль железной дороги | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство МГ в створе ул. Кавказская | Протяженность 0,74 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», центральная часть города, в створе ул. Кавказская (между ул. С.Эфендиева и ш. Кирпичное ) | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство МГ в районе кирпичного завода | Протяженность 1,27 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», восточная часть города, районе кирпичного завода (глиняных карьеров ) | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство МГ ул. 4-я Линия в СНТ «Заря-2» | Протяженность 1,24 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, 4-я Линия в СНТ «Заря-2» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. 7-я Линия в СНТ «Заря-2» до РМ | Протяженность 0,71 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, 7-я Линия в СНТ «Заря-2» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. 5-я Линия в СНТ «Дружба» до РМ | Протяженность 0,59 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, 5-я Линия в СНТ «Дружба» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. 6-я Линия в СНТ «Авангард» до РМ | Протяженность 0,29 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, 6-я Линия в СНТ «Авангард» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. 11-я Линия в МКР Кемпинг до РМ | Протяженность 0,83 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 11-я линия МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция ул. 9-я Линия в МКР Кемпинг до РМ | Протяженность 0,40 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 9-я линия МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Реконструкция РМ в СНТ «Урожай» | Протяженность 1,47 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, СНТ «Урожай» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ - ул. 40-я линия МКР «Кемпинг» | Протяженность 1,48 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», центральная часть города, ул. 23-я линия МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в центральной части МКР «Кемпинг» | Протяженность 1,77 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», центральная часть МКР «Кемпинг» в северной части города | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в восточной части МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,48 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», восточная часть МКР «Кемпинг» в северной части города | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 20-я линия в западной части МКР «Кемпинг» | Протяженность 1,64 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть МКР «Кемпинг» в створе ул. 20-я Линия | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ севернее ул. 42-я Линия в МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,83 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», севернее ул. 42-я линия, МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ - ул. 35-я линия МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,90 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 35-я линия МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 7-я линия в южной части МКР «Кемпинг» | Протяженность 1,09 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 7-я линия МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ - ул. Нулевая СНТ «Заря-2» | Протяженность 0,43 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, ул. Нулевая, СНТ «Заря-2» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в восточной части МКР «Кирпичный» (МКР «Тау») | Протяженность 0,29 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, восточная часть МКР «Кирпичный» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в западной части города, СНТ «Каспий» | Протяженность 0,49 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, СНТ «Каспий», западнее ул. 4-я линия | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 20-я Линия в МКР «Кемпинг» от ул. 7-я Линия до планируемой МГ | Протяженность 1,10 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», ул. 20-я Линия в МКР «Кемпинг» от ул. 7-я Линия до планируемой МГ | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ севернее ул. 37-я Линия в западной части МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,39 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, западная часть МКР «Кемпинг, севернее ул. №37-я Линия | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ южнее ул. Тихая в восточной части МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,32 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, воточная часть МКР «Кемпинг, южнее ул. Тихая | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 10-я Линия, западная часть СНТ «Заря-2» | Протяженность 0,82 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», юго-западная часть города, в створе ул. 10-я Линия в СНТ «Заря-2» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в южной части СНТ «Восход» и СНТ «Труд» | Протяженность 0,49 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, СНТ «Восход», СНТ «Труд» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 20-я Линия в МКР «Кемпинг» | Протяженность 1,53 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северо-западная часть города, ул. 20-я линия в МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в северной части МКР «Кемпинг» | Протяженность 1,36 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 10-я Линия в МКР «Кирпичный» | Протяженность 1,72 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, ул. 10-я Линия в МКР «Кирпичный» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. Центральная, СНТ «Строитель» до ул. 13-я Линия СНТ «Авангард» | Протяженность 1,92 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, ул. Центральная, СНТ «Строитель» до ул. 13-я Линия СНТ «Авангард» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 1-я линия СНТ «Колос» | Протяженность 1,01 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», юго-западная часть города, ул. 1-я Линия, СНТ «Колос» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 2-я линия МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,58 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», ул. 2-я линия МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 13-я линия МКР «Кирпичный» | Протяженность 1,34 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, ул. 13-я линия МКР «Кирпичный» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 17-я линия в МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,27 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 17-я линия в МКР «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 4-я Линия в СНТ «Урожай» | Протяженность 0,09 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, ул. 4- я линия в СНТ «Урожай» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ от ул. Амет-хана Султана до очистных сооружений | Протяженность 1,19 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, от ул. Амет-хана Султана до очистных сооружений | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ от ш. Каспийское до планируемой РМ в районе Детского дошкольного  образовательного учреждения №12 | Протяженность 0,32 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, МКР «Кирпичный» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 1-я Линия СНТ «Тенглик» | Протяженность 0,75 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, северная часть СНТ «Тенглик» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 1-я Линия СНТ «Тенглик» | Протяженность 0,42 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, северо-восточная часть СНТ «Тенглик» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе планируемой РМ в южной часть СНТ «Педагог» до ул. 1-я Линия СНТ «Тенглик» | Протяженность 1,87 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, вдоль границы | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ вдоль восточной границы, западнее озера Верхнее | Протяженность 1,32 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, восточнее озера Верхнее | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ от ул. ул. С.Эфендиева до железной дороги | Протяженность 0,42 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», в районе АСП завода «Дагдизель» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ от автодороги регионального значения «Махачкала-Аэропорт» до ул. 1-я Линия СНТ «Колос» | Протяженность 1,01 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, вдоль МКР. «Афган-городок» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 10-я линия в восточной части МКР. «Кирпичный» вдоль автодороги регионального значения «Махачкала-Аэропорт» | Протяженность 0,58км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, в створе ул. 10-я линия в восточной части МКР. «Кирпичный» вдоль автодороги регионального значения «Махачкала-Аэропорт» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в северной части СНТ «Педагог» | Протяженность 0,44 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, северная часть СНТ «Педагог» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 13-я Линия СНТ «Авангард» до планируемой РМ | Протяженность 1,14 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, в районе территории бывшего рыбхоза | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 13-я Линия СНТ «Авангард» | Протяженность 0,47км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, ул. 13-я Линия СНТ «Авандгард» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 30-я Линия МКР «Кемпинг» | Протяженность 1,14 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 30-я Линия, МКР. «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ ул. 16-я Линия МКР «Кемпинг» | Протяженность 0,32 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», северная часть города, ул. 16-я Линия, МКР. «Кемпинг» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в южной части СНТ «Педагог» | Протяженность 0,32 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, южная часть СНТ «Педагог» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в западной части СНТ «Педагог» до планируемой РМ | Протяженность 0,39 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, западная часть СНТ «Педагог» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ от ш. Каспийское до планируемой РМ в районе кирпичного завода | Протяженность 1,36 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», западная часть города, в районе кирпичного завода | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство сети районных магистралей на перспективных для освоения территориях (район завода Кирпичный) | Протяженность 9,41 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», планируемый жилой район завода Кирпичный | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство РМ в створе ул. 9-я Линия СНТ «Авангард» до ул. 1-я Линия СНТ «Заря-2» | Протяженность 0,50 км. Ширину пр.ч. определить проектом | МО городской округ «город Каспийск», южная часть города, СНТ «Авангард» | До 2042 | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
|  | Строительство улиц и дорог местного значения на перспективных для освоения территориях (в т.ч. территориях массового жилищного строительства) | Протяженность 107,97 км. Ширину пр.ч. определить проектом |  | До 2042 |  |
|  | Строительство сети велосипедных дорожек | Протяженность 6,80 км. Ширину пр.ч. определить проектом |  | До 2042 |  |

***1.6 Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты******, относящиеся к области благоустройства и озеленения территории.***

| **№ пп** | **Вид объекта** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование**  **планируемого объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** | **Обоснование размещения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в области благоустройства и озеленения | Благоустройство и озеленение  Благоустройство и озеленение | Строительство парка | Площадь земельного участка 56,18 га | МО «город Каспийск»  Территория бывшего карьера | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется | В соответствии с проектными предложениями генплана |
| 2 | Строительство сквера | Площадь участка 1,95 га | МО «город Каспийск»  В планируемом МКР АСП завода Дагдизель | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 3 | Строительство сквера | Площадь участка 1,5 га | МО «город Каспийск»  В планируемом МКР севернее шоссе Кирпичное | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 4 | Строительство сквера | Площадь участка 1,4 га | МО «город Каспийск»  в районе планируемой застройки, в границах земельного участка с КН 05:48:000092:2923 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 5 | Строительство парка | Площадь участка 39,09га (без учета площади акватории) | МО «город Каспийск»  в районе озера Рыбье | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 6 | Строительство сквера | Площадь участка 2,65 га | МО «город Каспийск»  Севернее планируемого МКР, в границах земельного участка с КН 05:48:000092:95 |  |
| 7 | Строительство линейного парка с устройством велодорожек | Площадь участка 4,25 га | МО «город Каспийск», западная граница СНТ Каспий, СНТ Колос, СНТ Авангард |  |
| 8 | Строительство бульвара | Площадь участка 2,42 га | МО «город Каспийск»  МКР кирпичный, ул. 7-я |  |
| 9 | Строительство сквера | Площадь участка 0,31 га | МО «город Каспийск», возле мечети по ул. Каспийское шоссе |  |
| 10 | Строительство бульвара | Площадь участка 0,67 га | МО «город Каспийск», МКР Военный городок |  |
| 11 | Строительство сквера | Площадь участка 1,51 га | МО «город Каспийск», западнее мкр. АСП завода "Дагдизель" |  |
| 12 | Строительство бульвара | Площадь участка 2,72 га | МО «город Каспийск»,  МКР Кирпичного поселка, по ул. 9-я Линия |  |
| 13 | Строительство парка | Площадь участка 5,16 га | МО «город Каспийск»,  Между улицами Ахмет-хана Султана и ул. 3-я Линия |  |
| 14 | Строительство сквера | Площадь участка 1,39 га | МО «город Каспийск», ул. Маячная |  |
| 15 | Строительство линейного парка с устройством велодорожек | Площадь участка 8,60 га | МО «город Каспийск», ул. Молодёжная , вдоль 12 МКР «Хазар», -северо-западная граница г. Каспийска |  |
| 16 | Строительство бульвара | Площадь участка 1,42 га | МО «город Каспийск»  МКР Кемпинг, ул. 7-я |  |
| 17 | Строительство сквера | Площадь участка 7,08 га | МО «город Каспийск», территория СНТ Урожай |  |
| 18 | Строительство линейного парка с устройством велодорожек | Площадь участка 1,72 га | МО «город Каспийск», территория СНТ Авангард |  |
| 19 | Благоустройство | Реконструкция набережной | - | МО «город Каспийск»,от городского пляжа №1 до б/з «Россия» (2 очередь) | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 20 | Благоустройство | Реконструкция набережной | - | МО «город Каспийск»,от б/з «Россия» доКРЦ «Москва» (3 очередь) | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 21 | Благоустройство | Реконструкция бульвара | - | МО «город Каспийск», ул. Ленина от дома быта до ул. С. Стальского | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 22 | Благоустройство | Реконструкция бульвара | - | МО «город Каспийск», Ленина (от ул. С. Стальского до АО «Завод «Дагдизель») | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 23 | Благоустройство | Реконструкция бульвара | - | МО «город Каспийск», ул. Ленина от Ул. Мира – бульвар д/к «Дагдизель» | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 24 | Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Хизроева | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 25 | Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Октябрьская, 7 – 7«Б» | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 26 | Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Ленина – пр. Акулиничева | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 27 | Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Алиева | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 28 | Благоустройство | Строительство бульвара | площадь участка 3,99 га | МО «город Каспийск», ш. Каспийское | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 29 | Строительство сквера | площадь участка 1,34 га | МО «город Каспийск», ул. Кавказская | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 30 | Строительство бульвара | площадь участка 1,1 га | МО «город Каспийск», ул. Кизилюртовская | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 31 | Строительство бульвара | площадь участка 2,43 га | МО «город Каспийск», ул. Каспийская | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 32 | Строительство парка | площадь участка 2,97 га | МО «город Каспийск», на пересечении ул. Ахмет-хана Султана и пер. Южный | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 33 |  | Строительство сквера | площадь участка 0,23 га | МО «город Каспийск», на пересечении ул. Ахмет-хана Султана и ул. Гамзатова | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 34 |  |  | Строительство сквера | Площадь участка 0,48 га | МО «город Каспийск» ул. Ленина ЗУ 05:48:000020:339 | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |
| 35 | Организация в границах городского округа мест отдыха населения | Благоустройство | Реконструкция пляжа | - | МО «город Каспийск», восточная часть прибрежной зоны | Не требуется устан. зон с особыми условиями исп. тер-рии |

* 1. ***Планируемые для размещения на территории муниципального образования городской округ «город Каспийск» объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения,***

| **№ пп** | **Вид объекта** | **Назначение**  **объекта** | **Наименование**  **планируемого объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение** | **Характеристики зон с особыми условиями использования территории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в области ритуальных услуг | Кладбище | Размещение нового кладбища традиционного захоронения | Площадь территории 40,0 га | За пределами городского округа | санитарно-защитные зоны должны быть определены проектом по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | »» | Кладбище | Размещение нового кладбища традиционного захоронения | Площадь территории 7,15 га | За пределами городского округа | санитарно-защитные зоны должны быть определены проектом по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации для функциональных зон установлены следующие параметры:

–максимально допустимый коэффициент застройки зоны;

–максимальная этажность застройки зоны;

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения приведены в соответствии с утверждёнными на дату подготовки проекта (декабрь 2021 г.) документами территориального планирования Российской Федерации.

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения приведены в соответствии с подготовленной на дату выполнения проекта (декабрь 2021 г.) Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

1. **Жилые зоны:**

1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

1.1.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения преимущественно индивидуальных жилых домов с минимально разрешенным набором услуг местного значения | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | для индивидуальных жилых домов:  при площади участка до 1000 кв. м – 0,6;  при площади участка свыше 1000 кв. м – 0,4; |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | для индивидуальных жилых домов -3 этажа (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | для индивидуальных жилых домов - 13 |

1.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

1.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

1.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений, автобусные линии, велодорожки, объекты образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации), объекты развития физической культуры и спорта (спортивные комплексы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, Афгангородок шахта 8 |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | Реконструкция котельной ул. А. Султана | Реконструкция по причине высокого износа | ГО г. Каспийск, ул. А. Султана |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Реконструкция газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| Строительство газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА 3 шт. ВЛ-6кВ, на ж/б опорах СИП-3 1х50, 10 км | ГО г. Каспийск, МКР "оз. М.Турали" |
| Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА, 4 шт. ВЛ-6кВ, на ж/б опорах СИП-3 1х50, 3,0 км | ГО г. Каспийск, МКР "Кемпинг" |
| Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА, 3 шт. ВЛ-6кВ, на ж/б опорах СИП-3 1х50, 1,0 км | ГО г. Каспийск, МКР "Кирпичный" |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр."Южный" | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, МКР Южный |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА по ул. Трудовая | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Трудовая |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА по ул. Абубакарова | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Абубакарова |
| Реконструкция КТП-СНТ "ТАУ" | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, СНТ |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Буйнакского (ТП-Камен.Карьер) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, по ул. Буйнакского |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Абубакарова (КТП-Митарова) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Абубакарова |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "ККОЗ (КТП-Маяк 1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «ККОЗ» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "ККОЗ (КТП-Маяк 2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «ККОЗ» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 4) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Мичурина (КТП-Мичурина) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Мичурина |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 3) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Степная 2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 3) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг" (КТП-Кемпинг 4) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-1) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-2) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-3) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-4) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-6) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» |

1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

1.2.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения преимущественно блокированных домов с приквартирными участками не выше 3 этажей, многоквартирных малоэтажных жилых домов не выше 4 этажей и индивидуальных жилых домов с минимально разрешенным набором услуг местного значения | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | для индивидуальных жилых домов:  при площади участка до 1000 кв. м – 0,6;  при площади участка свыше 1000 кв. м – 0,4;  для блокированных жилых домов и многоквартирных жилых домов (блокированного типа)-0,4;  для многоквартирных жилых домов (секционных, галерейных, коридорных)-0,3 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | для индивидуальных жилых домов -3 этажа (включая мансардный этаж);  для блокированных жилых домов и многоквартирных жилых домов (блокированного типа)-  3 этажа (включая мансардный этаж)  для многоквартирных жилых домов (секционных, галерейных, коридорных)-  4 этажа (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | для индивидуальных жилых домов - 13, блокированных жилых домов – 13 и многоквартирных жилых домов (блокированного типа)- 13, для многоквартирных жилых домов (секционных, галерейных, коридорных) – 16 |

1.2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

1.2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

1.2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений, автобусные линии, велодорожки, образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации), объекты развития культуры и искусства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | Реконструкция котельной ул. Чапаева 3а | Техническое  перевооружение, перевод  потребителей в частном  секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Чапаева 3а |

1.3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

1.3.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных среднеэтажных жилых домов 5-8 этажей, с расширенным набором услуг местного значения | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | для многоквартирных среднеэтажных жилых домов-0,3; |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | для многоквартирных среднеэтажных жилых домов-8 этажей (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | для многоквартирных среднеэтажных жилых домов -28 |

1.3.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

1.3.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

1.3.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений, автобусные линии, велодорожки, объекты образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации), объекты развития физической культуры и спорта (спортивные комплексы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Кирова (с горы Турали), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Кирова |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Реконструкция КНС "Теплосети" и насосного оборудования | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | Реконструкция котельной ул. Байрамова 18 (Лидер) | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Байрамова 18 (Лидер) |
| Реконструкция котельной ул. Кирова | Реконструкция с расширением | ГО г. Каспийск, ул. Кирова |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кирпичный" (КТП-Кирпичный-5) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кирпичный» |
| Реконструкция ТП-36 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП в МКР "Кемпинг№ (КТП-Молодежная) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР «Кемпинг» |
| Замена ТП-43 на БКТП по ул. С.Стальского 8 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. С.Стальского 8 |
| Замена ТП-45 на БКТП по ул. С.Стальского 22 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. С.Стальского 22 |
| Замена ТП-46 на БКТП по ул. С.Стальского 26 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. С.Стальского 26 |
| Замена ТП-48 на БКТП по ул. Халилова 12 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Халилова 12 |
| Замена ТП-49 на БКТП по ул. Халилова 24 | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Халилова 24 |

1.4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

1.4.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных многоэтажных жилых домов 9 этажей и более, с расширенным набором услуг местного значения | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | для многоквартирных среднеэтажных жилых домов-0,3;  для многоквартирных многоэтажных жилых домов-0,2 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | для многоквартирных многоэтажных жилых домов – не установлено |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | для многоквартирных многоэтажных жилых домов -50 |

1.4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

1.4.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

1.4.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений, автобусные линии, велодорожки, объекты образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации), объекты развития физической культуры и спорта (спортивные комплексы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Строительство ВНС для МКР 7, 8, 10 и 11 с резервуарами чистой воды | Мощность определить проектом | ГО г. Каспийск |
| Строительство насосной станции в МКР №8 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №8 |
| Строительство насосной станции в МКР №9 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №9 |
| Строительство насосной станции в МКР №10 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №10 |
| Строительство насосной станции в МКР №11 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №11 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Ильяшенко, 7 (с третьего подъема), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Ильяшенко, 7 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Ленина, 50 (с третьего подъема), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Ленина, 50 |
| Строительство «Хазар», состоящего из водопроводной насосной станции, канализационной насосной станции (500 куб. м в час), резервуаров чистой воды (2 шт. по 2 000 куб. м), подводящих и отводящих водопроводов и коллекторов | Характеристики объектов уточнить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Строительство газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Реконструкция ТП-105 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск |
| Реконструкция ТП-52 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск |
| Реконструкция РП-ТП-Мкр.7 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 7 |
| Реконструкция ТП-Ж/М-3 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Ленина 76/78 (КТП-Меридиан) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Ленина 76/78 |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере образования** | | | |
| Дошкольные образовательные организации | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 250 мест | г. Каспийск, ул. Камиля Гасанова |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350мест. | г. Каспийск, мкр. АСП завода "Дагдизель" |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. АСП завода "Дагдизель" |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, р-н. бывшей производственной базы МСУ-28 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Встроенно-пристроенный Вместимость 100 мест. | г. Каспийск, МКР №9 ЗУ 05:48:000024:34 |
| Общеобразовательные организации | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, мкр. АСП завода "Дагдизель" |
| **Объекты МЕСТНОГО значения относящиеся к области благоустройства и озеленения территории** | | | |
| Благоустройство и озеленение | Строительство сквера | Площадь участка 1,95 га | МО «город Каспийск» В планируемом МКР АСП завода Дагдизель |

1. **Зона смешанной и общественно-деловой застройки.**

2.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных жилых домов с размещением объектов общественно-делового назначения | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | для многоквартирных среднеэтажных жилых домов-0,3;  для многоквартирных многоэтажных жилых домов-0,2 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | для многоквартирных среднеэтажных жилых домов-8 этажей (включая мансардный этаж);  для многоквартирных многоэтажных жилых домов-16 этажей (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | для многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных жилых домов не установлена |

2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений, автобусные линии, велодорожки, объекты образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации), объекты организации досуга, культуры (включая объекты по оказанию услуг молодежи, места массового отдыха населения), объекты развития физической культуры и спорта (спортивные комплексы).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Строительство газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр. "ККОЗ" | Мощностью 1х400 кВа, 2 шт. | ГО г. Каспийск, МКР ККОЗ |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере образования** | | | |
| Дошкольные образовательные организации | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. Севернее ш. Кирпичное |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. Севернее ш. Кирпичное |
| Общеобразовательные организации | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, мкр. Севернее ш. Кирпичное |
| Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере физической культуры и спорта** | | | |
| Спортивные комплексы, крытые арены, бассейны, стадионы и др. | Бассейн | определяется проектом | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:2923 |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере культуры и искусства** | | | |
| Объекты культуры | Строительство здания дома культуры с библиотекой | Определяется проектом | г. Каспийск, мкр. севернее ш. Кирпичное |
| **Объекты МЕСТНОГО значения относящиеся к области благоустройства и озеленения территории** | | | |
| Благоустройство и озеленение | Строительство сквера | Площадь участка 1,5 га | МО «город Каспийск» В планируемом МКР севернее шоссе Кирпичное |
| Строительство сквера | Площадь участка 1,4 га | МО «город Каспийск» в районе планируемой застройки, в границах земельного участка с КН 05:48:000092:2923 |

1. **Общественно-деловые зоны**:

3.1**. Многофункциональная общественно-деловая зона**.

3.1.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения общегородского центра, объектов делового, общественного и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения, вспомогательной инфраструктуры, а также для обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 16 этажей (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | 50 |

3.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

3.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

3.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений, автобусные линии, велодорожки, объекты образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Ленина 56 (с третьего подъема), мощностью 100 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Ленина 56 |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Кавказская шахта 6/2 |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |

**3.2. Зона специализированной общественной застройки.**

3.2.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения объектов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, специализированной общественной застройки иных видов, а также вспомогательной инфраструктуры. В данную зону могут не включаться объекты здравоохранения, встроенно-пристроенные к зданиям иного функционального назначения, а также прочие объекты здравоохранения, расположенные в зданиях, вписанных в существующую застройку и (или) имеющих небольшие земельные участки, затрудняющие их идентификацию в качестве отдельной зоны. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 12 этажей (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота сооружений от уровня земли | м | 40 |

3.2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

3.2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

В пределах зоны предусмотрено размещение объектов регионального значения в сфере образования, здравоохранения, развития физической культуры и спорта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты регионального значения в области образования** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
|  | Строительство дошкольной образовательной организации, №35 | 250 мест | ГО «город Каспийск» |
| Строительство дошкольной образовательной организации, №36 | 200 мест | ГО «город Каспийск» |
| Учреждения общего образования (муниципальной собственности) | Строительство пристройки к зданию общеобразовательной организации МБОУ "СОШ N 1" | 300 мест | ГО «город Каспийск» |
| Строительство общеобразовательной организации МБОУ "СОШ N 2" | 1000 мест | ГО «город Каспийск» |
| **Объекты регионального значения в области здавоохранения** | | | |
| Объекты, предназначенные для организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Дагестан для определенных категорий граждан | Строительство детской республиканской клинической больницы № 2, (Центр специализированной медицинской помощи детям) | 300 коек | ГО «город Каспийск» |
| Строительство поликлиники | в соответствии с проектом | ГО «город Каспийск» |
| **Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта** | | | |
| Объекты спорта, находящиеся в ведении Республики Дагестан | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном. Разработка проектно-сметной документации. | 2200 кв. м | ГО «город Каспийск» |
| Объекты, в которых (на территории которых) располагаются физкультурно-спортивные организации, находящиеся в ведении Республики Дагестан | Реконструкция стадиона "Труд" | в соответствии с проектом | ГО «город Каспийск» |

3.2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений (улицы и дороги местного значения, велодорожки), в сфере образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Строительство ВНС для МКР 7, 8, 10 и 11 с резервуарами чистой воды | Мощность определить проектом | ГО г. Каспийск |
| |  | | --- | | Строительство насосной станции в МКР №7 с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР №7 |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | |  | | --- | | Реконструкция КНС "Техникум" и насосного оборудования | | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | Реконструкция котельной шк. № 4 ул. Матросова | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Матросова |
| Реконструкция котельной д/с № 7 ул. Л.Чайкиной | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Л.Чайкиной |
| Реконструкция котельной шк. № 8 ул. Гамзатова | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Гамзатова |
| Реконструкция котельной № 9 ул. Шамиля | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Шамиля |
| Реконструкция котельной шк. № 10 ул. Трудовая | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Трудовая |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Реконструкция газораспределительных пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| Строительство газораспределительных пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в мкр. "ККОЗ" | Мощностью 1х400 кВа, 2 шт. | ГО г. Каспийск, МКР ККОЗ |
| Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 250 кВА, 6 шт. ВЛ-6кВ, на ж/б опорах СИП-3 1х50, 3,0 км | ГО г. Каспийск, СНТ, территория проектируемой застройки |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Буйнакского (КТП-Буйнакского) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Буйнакского |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Ленина 2, рядом с детсадом (КТП-ДПИ) | Мощностью 1х250 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Ленина 2 |
| Замена ТП-Д/К на БКТП в районе Дворца Культуры | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, в районе Дворца Культуры |
| Замена ТП-Л/Т на БКТП рядом с к/т. Родина | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, рядом с к/т. Родина |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере образования** | | | |
| Дошкольные образовательные организации | Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 250 мест | г. Каспийск, мкр. 8, ул. Кизилюртовская |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 150 мест | г. Каспийск, район АСП завода "Дагдизель" |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 240 мест | г. Каспийск, район новой автостанции |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест | г. Каспийск, район новой автостанции |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 100 мест | г. Каспийск, мкр. Кемпинг, Линия 50 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, мкр. Кирпичный, ш. Каспийское |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, в районе кирпичного завода, ул. 13-я Линия |
| Дошкольное образовательное учреждение (Детский сад/ясли) | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, южнее ул. 2-я Линия Аэропортовского ш. |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, ул. Маячная |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 300 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:9177 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 350 мест. | г. Каспийск, южнее ул. 2-я Линия Аэропортовского ш. |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 250 мест. | г. Каспийск, МКР №8, позиция 44 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 50 мест | г. Каспийск, Каспийское шоссе, севернее ЗУ с КН 05:48:000022:36 |
| Дошкольное образовательное учреждение | Вместимость 220 мест | г. Каспийск, район рыбхоза «Уйташ», в границах ЗУ с КН 05:48:000092:9546 |
| Общеобразовательные организации | Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 500 мест. | г. Каспийск, мкр. 12 «Хазар» |
| Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 800 мест. | г. Каспийск, ул. Приморская |
| Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 800 мест. | г. Каспийск, мкр. «Кемпинг», ул. Тихая, 4 |
| Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, мкр. Кирпичный, ш. Каспийское |
| Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 800 мест. | г. Каспийск, в районе бывшего рыбхоза, южнее ЗУ с КН 05:48:000092:4521 |
| Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, в районе планируемой застройки в границах ЗУ с КН 05:48:000092:9177 |
| Средняя общеобразовательная школа | Вместимость 1224 мест. | г. Каспийск, южнее ул. 2-я Линия Аэропортовского ш. |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере физической культуры и спорта** | | | |
| Спортивные комплексы, крытые арены, бассейны, стадионы и др. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | определяется проектом | г. Каспийск, мкр. Кемпинг |
| Спортивные площадки | определяется проектом | г. Каспийск, район кирпичного завода ООО "Рубин" |
| Спортивно-оздоровительный комплекс | определяется проектом | г. Каспийск, ул. Промышленная, 3 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | определяется проектом | г. Каспийск, ул. Маячная |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере культуры и искусства** | | | |
| Объекты культуры | Строительство здания дома культуры с библиотекой | Определяется проектом | г.Каспийск, в планируемом МКР, в границах земельного участка с КН 05:48:000092:95 |
| **Объекты МЕСТНОГО значения относящиеся к области благоустройства и озеленения территории** | | | |
| Благоустройство | Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Алиева |

1. **Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:**

4.1. **Производственная зона**

4.1.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения преимущественно промышленных предприятий, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 7 этажей (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли | м | 100 |

4.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

4.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

В пределах производственной зоны размещаются объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры и в области обращения с отходами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты регионального значения в области инженерной инфраструктуры** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| Обеспечение эффективной системы транспортировки и хранения товаров | Строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) | Определяется параметрами проекта | ГО «город Каспийск» |
| **Объекты регионального значения в области обращения с отходами** | | | |
| Утилизация отходов | Строительство предприятия по производству и переработке полиэтиленов (ООО «ДагПолимер») | Проектная мощность 3,5 тыс. тонн/год | ГО «город Каспийск» |

4.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений (улицы и дороги местного значения, автобусные линии, велодорожки).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Строительство насосной станции в МКР Кемпинг с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час; Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг |
| Строительство насосной станции в МКР Кирпичный с двумя резервуарами по 1000 куб.м. | Насосная станция мощностью 320 м3/час;  Резервуары 2х1000 м3 | ГО г. Каспийск, МКР Кирпичный |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Абдулманапова (с распределительного узла (далее - РУ) № 2) мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Абдулманапова, кадастровый номер участка: 05:48:000043:34 |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция ЗТМ (с третьего подъема), мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, ЗТМ |
| Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | 2 резервуара ЗТМ (по 1000 куб. м каждый), мощностью 2000 м3/час | ГО г. Каспийск, ЗТМ |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, Кирпичный поселок шахта 6/2 |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Строительство газораспределительных пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство распределительной трансформаторной подстанции в МКР Кемпинг | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА в районе ул. Маячной | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Маячной |
| Строительство КТПН-6/0,4-400кВА по ул. Махачкалинская | Мощностью 1х400 кВа, 1 шт. | ГО г. Каспийск, ул. Махачкалинская |

4.2**. Коммунально-складская зона.**

4.2.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения преимущественно складов, коммунальных предприятий, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС, а также коммерческих объектов. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 7 этажей (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | 100 |

4.2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

4.2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

4.2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция на ул. Дахадаева (от распределительного узла (далее - РУ) № 2, со второго подъема), мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Дахадаева |
| Строительство «Хазар», состоящего из водопроводной насосной станции, канализационной насосной станции (500 куб. м в час), резервуаров чистой воды (2 шт. по 2 000 куб. м), подводящих и отводящих водопроводов и коллекторов | Характеристики объектов уточнить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Реконструкция КНС № 5 и насосного оборудования | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | Реконструкция котельной шк. № 3 ул.Дахадаева | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.Дахадаева |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство распределительной трансформаторной подстанции в МКР.№10 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 10 |
| Замена высоковольтного оборудования на подстанции РП (Каспийская ТЭЦ) | Замена ячеек КСО с маслянными выключателями на вакуумные BB/TEL | ГО г. Каспийск, в районе ТЭЦ |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по Кирпич.шоссе (КТП-Мираж, рядом ТД "Каспий") | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, Кирпич.шоссе |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Радищева (КТП-Радищева) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Радищева |
| Замена КТП киоскового типа на БКТП по ул. Ермака (КТП-Ермака) | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, ул. Ермака |

**4.3. Зона инженерной инфраструктуры.**

4.3.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, инженерной инфраструктуры иных видов. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 3 этажа (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | 100 |

4.3.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

4.3.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

В пределах зоны инженерной инфраструктуры размещаются объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры и в области инженерной инфраструктуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты регионального значения в области инженерной инфраструктуры** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| Объекты хозяйственно-бытового водоснабжения | Реконструкция (замена) участка водовода Каспийск –Избербаш с реконструкцией насосной станции 1-го подъема в г. Каспийск | общая протяженность участка от пос. Ачи-Су до р. Количи 22,5 км, диаметр 630 мм (первая очередь – участок протяженностью 1,5 км) | Республика Дагестан |

4.3.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | 4 резервуара (со второго подъема) Гора Турали (по 2500 куб. м) | ГО г. Каспийск, гора Турали, кадастровый номер участка: 05:48:000072:3 |
| Строительство «Водоочистные сооружения г. Каспийск (2-ая очередь)» | Производительностью 40 тыс. м3 в сутки | ГО г. Каспийск |
|  | Модернизация водопроводных очистных сооружений с доведением мощности до 120 тыс. куб. м в сутки | Производительностью 80 тыс. м3 в сутки | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | |  | | --- | | Реконструкция КНС № 4 и насосного оборудования | | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС № 1 и насосного оборудования | | 1 КНС мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС № 6 и насосного оборудования | | 1 КНС мощностью 450 м3/час | ГО г. Каспийск |
| |  | | --- | | Реконструкция КНС № 8 и насосного оборудования | | 1 КНС мощностью 450 м3/час | ГО г. Каспийск |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | Реконструкция котельной ул. Халилова | Техническое перевооружение | ГО г. Каспийск, ул. Халилова |
| Реконструкция котельной ул. Алферова | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул. Аферова |
| Реконструкция котельной ул. Абдулманапова | Техническое перевооружение | ГО г. Каспийск, ул. Абдулманапова |
| Реконструкция котельной шк. № 2 ул. Назарова | Техническое перевооружение, перевод потребителей в частном секторе на АИТ | ГО г. Каспийск, ул.Назарова |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Реконструкция газораспределительных пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство распределительной трансформаторной подстанции в МКР.№11 | Мощностью 2х1000 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 11 |
|  | Реконструкция ТП, мкр.4 | Мощностью 2х630 кВа | ГО г. Каспийск, МКР 4 |

**4.4. Зона транспортной инфраструктуры.**

4.4.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения объектов транспорта: автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного и трубопроводного, а также транспортной инфраструктуры иных видов, для размещения городских магистралей, дорог, улиц, проездов, уличного озеленения, объектов капитального строительства, относящихся к обслуживанию транспортной инфраструктуры . | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 3 этажа (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений, сооружений от уровня земли | м | 100 |

4.4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

4.4.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

В пределах зоны размещаются объекты регионального значения в области автомобильного транспорта.

4.4.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений (магистральная улица общегородского значения непрерывного движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, автобусные линии, велодорожки).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | Реконструкция водопроводных насосных станций (ВНС) и резервуаров | Насосная станция 6 МКР (с третьего подъема), мощностью 320 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР 6, (кадастровый номер участка: 05:48:000026:56) |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Кизилюртовская шахта 6/2 |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Дербентская шахта 6/2 |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР №10 шахта 6/1 н |
| Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР Кемпинг, линия №46 шахта 6/2 |
| организация благоустройства территории муниципального образования | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | 14 НСДК, мощность и состав оборудования определить на стадии разработки рабочего проекта | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Реконструкция газораспределительных пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| Строительство газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| **Объекты местного значения в сфере автомобильных дорог и искусственных сооружений** | | | |
| Улицы и дороги местного значения и искусственные сооружения | Строительство путепровода (мостового сооружения) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в створе ул. Маячная через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» |
| Строительство путепровода (мостового сооружения) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в створе проектируемой МГ (вдоль железной дороги) через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» |
| Строительство надземного пешеходного перехода | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в районе СНТ «Урожай» через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» |
| Строительство надземного пешеходного перехода | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в створе ш. Каспийское через автодорогу регионального значения «Махачкала-Аэропорт» |
| Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. 7-я Линия и планируемого участка МГ в створе ул. 23-я Линия |
| Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. Амет-хана Султана и ул. Махачкалинская |
| Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. Кавказская и планируемого участка МГ в створе ул. С.Эфендиева |
| Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение планируемого участка МГ в створе ул. Кавказская и проектируемой МГ (вдоль железной дороги) |
| Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ш. Кирпичное и проектируемой МГ (вдоль железной дороги) |
| Строительство кольцевой развязки (саморегулируемое пересечение в одном уровне) | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», пересечение ул. Амет-хана Султана и ул. Хизроева |
| Строительство вертолетной площадки | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в северо-западной части города в районе ул. Акулиничева |
| Строительство вертолетной площадки | протяжённость и ширину пр.ч. установить в соответствии с проектом. | МО городской округ «город Каспийск», в центральной курортной части города в районе ул. Орджоникидзе |
| Строительство автовокзала (транспортно-пересадочный узел) | 100 пассажиров | МО городской округ «город Каспийск», |
| **Объекты местного значения относящиеся к области благоустройства и озеленения территории** | | | |
| Благоустройство | Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Октябрьская, 7 – 7«Б» |

1. **Зоны сельскохозяйственного использования:**

**5.1. Зоны сельскохозяйственного использования.**

5.1.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями (в том числе пашни, сенокосы, пастбища) | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли | м | 0 |

5.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

5.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

5.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

**5.2. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан.**

5.2.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена преимущественно для размещения садовых участков с правом возведения садовых и жилых домов, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,4 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 3 этажа (включая мансардный этаж); |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | не установлена |

5.2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

5.2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

5.2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, автомобильных дорог.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, Дачные общества шахта 8 |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Строительство газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА 3 шт. ВЛ-6кВ, на ж/б опорах СИП-3 1х50, 10 км | ГО г. Каспийск, МКР "оз. М.Турали" |
| Реконструкция КТП -"Южная" | Мощностью 1х400 кВа | ГО г. Каспийск, МКР Южный |

**5.3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.**

5.3.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена преимущественно для размещения сельскохозяйственных предприятий | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 3 этажа (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений, сооружений от уровня земли | м | 20 |

5.3.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

5.3.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

5.3.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

**5.4. Иные зоны сельскохозяйственного назначения**

5.4.1. Параметры: Для иных зон не установлены параметры функциональной зоны.

5.4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

5.4.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Республики Дагестан.

5.4.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

1. **Зоны рекреационного назначения:**

**6.1. Зоны рекреационного назначения.**

6.1.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения объектов отдыха и туризма | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | не установлен |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | 35 |

6.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

6.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

6.2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, автомобильных дорог.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, МКР Рекрационная зона шахта 6/1 н |

**6.2. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).**

6.2.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных, пляжей, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары, земельных участков городских лесов, лесопарков (в составе земель населённого пункта). | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | не установлен |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | не установлена |

6.2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

6.2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

6.2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Строительство газораспределительных  пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в сфере физической культуры и спорта** | | | |
| Спортивные комплексы, крытые арены, бассейны, стадионы и др | Бассейн | определяется проектом | г. Каспийск, у. Ленина, территория стадиона "Труд" |
| **Объекты МЕСТНОГО значения относящиеся к области благоустройства и озеленения территории** | | | |
| Благоустройство и озеленение | Строительство парка | Площадь земельного участка 56,18 га | МО «город Каспийск» Территория бывшего карьера |
| Строительство парка | Площадь участка 39,09га (без учета площади акватории) | МО «город Каспийск» в районе озера Рыбье |
| Строительство сквера | Площадь участка 2,65 га | МО «город Каспийск» Севернее планируемого МКР, в границах земельного участка с КН 05:48:000092:95 |
| Строительство линейного парка с устройством велодорожек | Площадь участка 4,25 га | МО «город Каспийск», западная граница СНТ Каспий, СНТ Колос, СНТ Авангард |
| Строительство бульвара | Площадь участка 2,42 га | МО «город Каспийск» МКР кирпичный, ул. 7-я |
| Строительство сквера | Площадь участка 0,31 га | МО «город Каспийск», возле мечети по ул. Каспийское шоссе |
| Строительство бульвара | Площадь участка 0,67 га | МО «город Каспийск», МКР Военный городок |
| Строительство сквера | Площадь участка 1,51 га | МО «город Каспийск», западнее мкр. АСП завода "Дагдизель" |
| Строительство бульвара | Площадь участка 2,72 га | МО «город Каспийск», МКР Кирпичного поселка, по ул. 9-я Линия |
| Строительство парка | Площадь участка 5,16 га | МО «город Каспийск», Между улицами Ахмет-хана Султана и ул. 3-я Линия |
| Строительство сквера | Площадь участка 1,39 га | МО «город Каспийск», ул. Маячная |
| Строительство линейного парка с устройством велодорожек | Площадь участка 8,60 га | МО «город Каспийск», ул. Молодёжная , вдоль 12 МКР «Хазар», -северо-западная граница г. Каспийска |
| Строительство бульвара | Площадь участка 1,42 га | МО «город Каспийск» МКР Кемпинг, ул. 7-я |
| Строительство сквера | Площадь участка 7,08 га | МО «город Каспийск», территория СНТ Урожай |
| Строительство линейного парка с устройством велодорожек | Площадь участка 1,72 га | МО «город Каспийск», территория СНТ Авангард |
| Реконструкция бульвара | - | МО «город Каспийск», ул. Ленина от дома быта до ул. С. Стальского |
| Реконструкция бульвара | - | МО «город Каспийск», Ленина (от ул. С. Стальского до АО «Завод «Дагдизель») |
| Реконструкция бульвара | - | МО «город Каспийск», ул. Ленина от Ул. Мира – бульвар д/к «Дагдизель» |
| Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Хизроева |
| Реконструкция сквера | - | МО «город Каспийск», ул. Ленина – пр. Акулиничева |
| Строительство бульвара | площадь участка 3,99 га | МО «город Каспийск», ш. Каспийское |
| Строительство сквера | площадь участка 1,34 га | МО «город Каспийск», ул. Кавказская |
| Строительство бульвара | площадь участка 1,1 га | МО «город Каспийск», ул. Кизилюртовская |
| Строительство бульвара | площадь участка 2,43 га | МО «город Каспийск», ул. Каспийская |
| Строительство сквера |  | Ул. Ленина |
| Строительство парка | площадь участка 2,97 га | МО «город Каспийск», на пересечении ул. Ахмет-хана Султана и пер. Южный |
| Строительство сквера | площадь участка 0,23 га | МО «город Каспийск», на пересечении ул. Ахмет-хана Султана и ул. Гамзатова |

**6.3. Зона отдыха**

6.3.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | не установлен |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | не установлена |

6.3.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

6.3.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

6.3.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения относящиеся к области благоустройства и озеленения территории** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| Благоустройство | Реконструкция набережной | - | МО «город Каспийск»,от городского пляжа №1 до б/з «Россия» (2 очередь) |
| Реконструкция набережной | - | МО «город Каспийск»,от б/з «Россия» доКРЦ «Москва» (3 очередь) |
| Организация в границах городского округа мест отдыха населения | Реконструкция пляжа | - | МО «город Каспийск», восточная часть прибрежной зоны |

**6.4. Зона лесов.**

6.4.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для земельных участков лесов в составе земель лесного фонда. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | не установлена |

6.4.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

6.4.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан

6.4.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, водоотведения, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | Реконструкция газораспределительных пунктов ГРП (ПГБ, ГРПШ) | Мощность и количество определить на дальнейших стадиях проектирования | ГО г. Каспийск |

1. **Зоны специального назначения:**

**7.1. Зона кладбищ.**

7.1.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, колумбариев), культовых объектов при них | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,7 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота | м | 12 |

7.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

7.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

7.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере объекты специального назначения (кладбища, объекты по проведению ритуальных обрядов), автомобильные дороги.

**7.2. Зона складирования и захоронения отходов.**

7.2.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения объектов перегрузки, обработки твёрдых коммунальных отходов. | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,7 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота | м | 12 |

7.2.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

7.2.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

7.2.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере объекты специального назначения (кладбища, объекты по проведению ритуальных обрядов), автомобильные дороги.

**7.3. Зона озелененных территорий специального назначения.**

7.3.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для организации охраны окружающей среды и создания защитных и охранных зон, в том числе санитарно-защитных зон, озелененных территорий, зеленых зон, лесопарковых зон и иных защитных и охранных зон изъятых из интенсивного хозяйственного использования с ограниченным режимом природопользования | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | не установлено |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | 0 |

7.3.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

7.3.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

7.3.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения, водоотведения, автомобильных дорог.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования электроснабжения населения (трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ, РП, ВЛ 6 кВ) | Строительство новых сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций | Трансформаторная подстанция типа ГКТП, шт. по 400кВА 3 шт. ВЛ-6кВ, на ж/б опорах СИП-3 1х50, 10 км | ГО г. Каспийск, МКР "оз. М.Турали" |

1. **Зона режимных территорий.**

8.1.1. Параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назначение функциональной зоны** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| Предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами | максимально допустимый коэффициент застройки зоны | ед. | 0,8 |
| максимальное количество надземных этажей зданий | эт. | 3 этажа (включая мансардный этаж) |
| максимальная высота строений от уровня земли | м | 100 |

8.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

8.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено Схемой территориального планирования Республики Дагестан.

8.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

В пределах зоны размещаются объекты местного значения в сфере электроснабжения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты МЕСТНОГО значения в области ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | |
| **Назначение объекта** | **Наименование объекта** | **Основные**  **характеристики объекта** | **Местоположение объекта** |
| организация в границах муниципального образования водоотведения населения | Строительство КНС | Мощностью 219 м3/час | ГО г. Каспийск, ул. Пограничная шахта 8 |

1. **Зона акваторий**

9.1.1. Параметры: Для иных зон не установлены параметры функциональной зоны.

9.1.2. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения.

Размещение планируемых объектов федерального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации.

9.1.3. Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения.

Размещение планируемых объектов регионального значения в пределах зоны не предусмотрено действующими документами территориального планирования Республики Дагестан.

9.1.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

Размещение планируемых объектов местного значения в пределах зоны не предусмотрено.